A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W

## M

Manufacturer - Variable in class com.ftdi.j2xx.FT_EEPROM
  String Descriptor - Manufacturer String
MaxPower - Variable in class com.ftdi.j2xx.FT_EEPROM
  Config Descriptor - Max USB Power Value between 0 and 500
modemStatus - Variable in class com.ftdi.j2xx.D2xxManager.FtDeviceInfoListNode
  Indicate modemStatus variable to representation UART modem status Device can get modem status via `FT_Device.getModemStatus()` method.
multiReadWrite(byte[], byte[], int, int, int, int[]) - Method in class com.ftdi.j2xx.ft4222.FT_4222_Spi_Master
  Under SPI dual or quad mode, write data to and read data from an SPI slave.
multiReadWrite(byte[], byte[], int, int, int, int[]) - Method in interface com.ftdi.j2xx.interfaces.SpiMaster
  Under SPI dual or quad mode, write data to and read data from an SPI slave.

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W

About FTDI | FTDI Licence Terms